Приложение №1

 к договору о техническом обслуживании, ремонте и

аварийно-диспетчерском обеспечении

 внутридомового газового оборудования

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Вид газа | Природный |

Характеристика оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид оборудования | Кол-во (ед./м) | Тип | Марка | Год выпуска | Завод изготовитель | Стоимость тех. обслуживания, руб. с НДС |
| Плита |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Варочная панель |  |  |  |  |  |  |
| Духовой шкаф |  |  |  |  |  |  |
| Проточный водонагреватель |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик газа\* |  |  |  |  |  |  |
| Конвектор |  |  |  |  |  |  |
| Отопительная печь (горелка) |  |  |  |  |  |  |
| Отопительный аппарат  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внутренний газопровод |  |

\*Услуги по поверке счетчика газа в рамках настоящего договора Исполнителем не оказываются.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подводки | Тип крана | КТЗ, ед. |  | Приборы учета газа | Место присоединения к газопроводу |
| Жесткая |  | Шаровый, ед. |  | СИКЗ, ед. |  | Марка |  |  |
| Гибкая, ед. |  | Пробковый, ед. |  | ИС, ед. |  | № |  |

Информация о наружном газопроводе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Стоимость тех. обслуживания, руб., с НДС |
| Протяженность, м |  |  |
| Отключающие устройства, ед. |  |  |
| Домовый регулятор, ед. |  |  |
| ИС, ед. |  |  |

**Правила обращения с газом и газовыми приборами:**

1. Выполняйте требования инструкций по эксплуатации приборов.

2. Открывайте форточку при включенных газовых приборах - приток свежего воздуха обеспечит полноту сгорания газа.

3. Не производите самовольную перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы.

4. Не оставляйте работающее газовое оборудование без присмотра.

5. По окончании пользования газом, закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

6. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих свои действия.

7. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

8. По вопросам технического обслуживания, перестановки, замены и ремонта газовых приборов (в том числе приборов учета) и запорной арматуры обращайтесь в АО "Газпром газораспределение Киров".

**При появлении в помещении запаха газа следует:**

1. Немедленно прекратить пользование газовыми приборами.

2. Перекрыть краны на приборе, газопроводе, а на баллоне вентиль.

3. Открыть окна и форточки для проветривания помещения.

4. Вызвать аварийную службу из незагазованного помещения по телефону 04 или (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

5. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Киров»в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись расшифровка | **Заказчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись расшифровка |